|  |
| --- |
| YANGIN TALİMATI**(2002/4390 KARAR SAYILI BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ESASLARINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.)** |
| **1 YANGINA KARŞI AŞAĞIDAKİ ÖNLEMLERİ ALINIZ.1-BİNANIZDAKİ BACA VE BORULARI ZAMANINDA TEMİZLE- YİNİZ.2-SİGARANIZI İYİCE SÖNDÜRÜP SİGARA TABLASINA ATINIZ.**3-ÇATI ARALARINDA ELEKTRİK TESİSATI,YANICI, PARLAYICI, PATLAYICI MADDE BALANDURMAYINIZ.**4-İZİNSİZ ELEKTRİK, LPG GAZLI OCAK, SOBA VB. KULLANMA-YINIZ.**5- ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİNİ MUTLAKA EHLİYETLİ KİŞİLERE YAPTIRINIZ.**6-ELEKTRİK TESİSATININ FENNİ MUAYENESİNİ YAPTIRINIZ.7-ELEKTRİK SİGORTALARINI OTOMATİK HALE GETİRİNİZ.8-YANGIN SÖNDÜRME CİHAZ VE MALZEMELERİNİ HER AN KULLANILIR HALDE BULUNDURUNUZ..9- MESAİ BİTİMİ BÜTÜN ODALARI KONTROL ETTİRİNİZ.10. ARŞİV VE ANBARLARDA SOBA KULLANMAYINIZ.11-SİGARA İÇİLMESİ YASAK OLAN YERLERDE SİGARA İÇME-YİNİZ.12- BÜTÜN PERSONELİ YANGIN KONUSUNTA EĞİTİNİZ.13- YANGIN KAÇIŞ YOLLARINI KULLANILIR HALDE TUTUNUZ.** | **2** B- YANGIN ANINDA AŞAĞIDAKİ İŞLEMLERİ YAPINIZ**1-TELAŞLANMAYINIZ,YANGINI ÇEVRENİZE VE SORUMLU KİŞİLERE DUYURUNUZ. (ÇAN,ZİL,ALARM,SES VB. İLE)2-İTFAİYEYE HABER VERİNİZ. (TEL: 110)3-ADRESİ EN KISA VE DOĞRU OLARAK BİLDİRİNİZ.4-YANGIN CİNSİNİ BİLDİRİNİZ. (BİNA,BACA,AKARYAKIT,ELEKTRİK MOTORLU ARAÇ V.B.)5- İTFAİYE GELİNCEYE KADAR YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN ELDE MEVCUT ARAÇ GEREÇTEN FAYDALANMAYA ÇALIŞINIZ..6-YANGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN KAPI VE PENCERELERİ KAPATINIZ. KİLİTLEMEYİNİZ,YANICI MADDELERİ UZAKLAŞTIRINIZ.7-ÖNCE CANLILARI SONRA KIYMETLİ EVRAK VE MALZEMEYİ KURTARINIZ.8-BUNLARI YAPARKEN KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI RİSKE ATMAYINIZ.9- YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ VEYA ŞEHİR İTFAİYESİ GELDİKTEN SONRA ONLARIN EMRİNE GİRİNİZ.10-HASTA VE YARALILARA İLKYARDIM YAPINIZ,ZEMİNE ULAŞMAMIŞ ASAN-SÖRLER İLE YANGIN MOTOPOMPLARI HARİÇ, ELEKTRİKLERİ KESİNİZ.** |
| C. LÜZUMLU TELEFONLAR**İTFAİYE: 110 BİNA KORUMA AMİRİ ELEKTRİK: 186POLİS İMDAT : 155 SU : 185AMBULA : 112 DOĞAL GAZ:**JANDARMA İMDAT: 156E..YANGIN ÇIKIŞ SEBEPLERİ1. **TALİMAT VE EMİRLERE UYMAMAKTAN**
2. **BİLGİSİZLİKTEN**
3. **İHMALDEN**
4. **SABOTAJ HAREKETLERİNDEN**
5. **SIÇRAMA VE KAZALARDAN**

**6. ELEKTRİK ARKI VE KONTAĞINDAN** | D. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ KULLANILIŞI1. CİHAZI YANGIN YERİNE GETİRİNİZ,RÜZGARI ARKANIZA ALINIZ.
2. ATEŞE MÜMKÜN OLDUĞUNCA YAKLAŞINIZ.
3. TETİK MEKANİZMASINI KİLİTLEYEN PİMİ ÇIKARTINIZ VEYA KARBONDİ- OKSİTTÜPÜNÜN (KÜÇÜK TÜP) VALFİNİ SOLA DOĞRU ÇEVİREREK AÇINIZ.
4. TETİĞE SONUNA KADAR BASARAK ÇIKAN GAZI VEYA TOZU YANGININ DOĞDUĞU YERE PÜSKÜRTÜNÜZ.
5. YANGINI ÖN TARAFTAN ARKAYA DOĞRU SÖNDÜRÜNÜZ.
6. YANGINI SÖNDÜĞÜNDEN EMİN OLMADAN TERK ETMEYİNİZ.
7. TOZLU CİHAZLARI TOZ BİTENE KADAR BOŞALTINIZ.
 |
| F. YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİNDE OLURSA1. HABER VERME: YANGINI İLK GÖREN KİMSE ALARM, ZİL, TELEFON, BAĞIRARAK VB. HAREKETE GEÇİRMEKLE BERABER TELEFONLA İTFAİYEYE HABER VERİR.
2. **EKİPLERİN GÖREVLERİ:**

 **SÖNDÜRME EKİBİ :** YANGININ ÇIKTIĞI YERİN ÜST VE YANLARINDAKİ ODALARDA TERTİBAT ALARAK YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIR. **KURTARMA EKİBİ:** VARSA ÖNCE CANLILARI KURTARIR. YANGINDA ÖNCELİK SIRASINA GÖRE EVRAK VE EŞYALARI BOŞALTMAYA HAZIR HALE GETİRİR. GEREKİYORSA BİNANIN HENÜZ YANMA TEHLİKESİ OLMAYAN KISIMLARINA TAŞIYABİLİRLER. YANGIN ÇIKAN BİNANIN TAHLİYESİNE, OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE AMİRİNİN VEYA MÜLKİYE AMİRİNİN EMRİYLE BAŞLANIR. KURTARILAN EŞYA İTFAİYE AMİRİ VEYA İDARİ İŞLER BİRİM AMİRİNİN GÖSTERECEĞİ BİR YERE TAŞINIR.**İLKYARDIM EKİBİ:** YARALI VE HASTALARA İLKYARDIM YAPAR.**KORUMA EKİBİ:** YANGINDAN KURTARILAN EŞYALARI KORUR, PANİK VE KARGAŞAYI ÖNLER. | G. YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA OLURSA**1- HABER VERME: YANGINI İLK GÖREN KİMSE ALARM, ZİL, TELEFON, BAĞIRARAK VB. HAREKETE GEÇİRMEKLE BERABER TELEFONLA İTFAİYEYE HABER VERİR. AYNI ZAMANDA YANGIN İHBAR TELEFONUNUN YANINDAKİ LİSTEDEN AMİRİNE VE İLGİLİLERE HABER VERİR.**  **2.GÖREVLİLERİN HAREKET TARZI:**YANGIN YERİNE GELEN DAİRE MÜDÜRÜ İLE EKİP PERSONELİ DERHAL VAZİFELERİNE BAŞLARLAR.H. YANGIN BİNANIN YAKININDA OLURSA1. BİNANIN YANGIN TEHDİTİ ALTINDAKİ TARAFINDA BULUNAN ODALARIN PERDELERİ ÇIKARILIR, PENCERELER KAPATILIR, GEREKİYORSA EVRAK, DOSYA VE DİĞER EŞYALAR TEHLİKESİZ YERLERE TAŞINIR.
2. ÇATIDA KORUMA TERTİBİ ALINIR. ÇATI VE DİĞER YERLERE DÜŞEN KIVILCIM SÖNDÜRÜLÜR. AHŞAP KISIMLAR VE ÇATI BOL SU İLE ISLATILIR. 7
 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **GÖREVİ** | **SÖNDÜRME EKİBİ** | **KURTARMA EKİBİ** | **KORUMA EKİBİ** | **İLYARDIM EKİBİ** |
| **EKİP BAŞI** | **F. Mehmet ÖZTÜRKÇE** | **Hüseyin GÖÇÜM** | **Ahmet GÜLTEKİN** | **Mehmet KARAKAPLAN** |
| **EKİP PERSONELİ** | **Orhan ARIK** | **Mehmet Sait ÖZDEMİR** | **Zeynep HANOL** | **Gülten BİNGÖL ALAKUŞ** |
| **Ekrem ŞEN** | **Ahmet BARUTCU** | **Seher GÜLER** | **Sonay ASLAN** |
| **Burhan BOZKURT** | **Ali AVCU** | **Mücahit TEKİN** | **Turgut ALİNMİŞ** |
| **Burak ERTEKİN** | **Akın AKKAŞ** | **Habib DOĞAN** | **Sümeyra ODABAŞ** |

 |